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	          Паспорт  безопасности на материал  
 Продукт                                                                           ACF703/ACF704               

Раздел 1.
Химический продукт  и данные о компании 
Наименование продукта  :                     ACF703/ACF704Стекломатериалы 
Область применения продукта/препарата : Промышленное  Компания:FRP SERVICES EUROPEParc de la Duranne 235, Avenue Louis de Broglie13857 AIX-EN-PROVENCE Cédex 3ФранцияTél. (33) 04 42 97 59 10Fax. (33) 04 42 97 59 20 Аварийный телефон :
I.N.R.S:  + 33 (0) 1 40 44 30 00
  Раздел 2. Состав/информация об ингредиентах 
Состав:                                                                С низким содержанием щелочи, боросиликатное стекловолокно в аморфном  стеклообразном состоянии  с органическим полимерным связующим. 
Опасность:                                                          Не воспламеняющееся твердое вещество
Вредность :                                                         Нет
Воздействие на окружающую среду:                Нет
Другое:                                                                CAS N° 6599-17-3
   Раздел 3. Определение опасностей  
Безопасность:                           Неопасный материал, согласно законодательству ЕС об армированном стекловолокне.
Опасность для человека:         При длительной и периодической работе  с материалом без защитной маски пыль может воздействовать на органы дыхания.
  Раздел 4. Меры по оказанию первой медицинской помощи 
При вдыхании:                       Вещество не вдыхается
При проглатывании:             Промойте рот водой
При попадании в глаза:        Промойте глаза проточной водой или сделайте ванночку для глаз.
Попадание на кожу:               Смойте теплой водой с мылом.
  Раздел 5. Меры по тушению пожара 
Специальная информация о пожаре и взрыве:    Не горючий
Средства пожаротушения:                                     Вода  (для упакованных материалов)
Специальные меры пожаротушения:                    Нет
Опасности при пожаре и взрыве:                         Нет
  Раздел 6. Меры при нечаянном высвобождении 
Персональная защита:                            Избегайте вдыхания пыли. Оденьте маску.
Методы очистки:                                    Увлажнить водой и смести.
 Раздел 7. Обращение и  хранение 
Предосторожность при обращении:          Простой пылезащитной маски достаточно для защиты носа и горла от попадания пыли. При использовании химических веществ,  растворителей или летучих отравляющих веществ при работе с  Easy mat, рекомендуется использовать респиратор и включать вентиляцию.
Правила хранения:                                      Хранить в сухом месте.
  Раздел 8. Управление воздействием/защита персонала 
Средний уровень воздействия:           10мг/м3 пыли, или 5мг/м3 вдыхаемой пыли
Защита:
Защита дыхательных путей:                Используйте респиратор при высокой запыленности.
Личная защита:                                     Носите рубашки с длинным рукавом,  с застёгнутыми манжетами и воротником и  длинные брюки.
Защита рук:                                            Используйте защитные перчатки
Защита глаз:                                           Используйте безопасные очки
 Раздел 9. Физические и химические свойства Общая информация:
Внешний вид:                                                   Белое волокно
Запах:                                                                 Без запаха
Точка таяния  :                                                  примерно   710°C (точка  размягчения)
Растворимость в воде:                                     менее    0.01%
pH:                                                                      N/A
Плотность паров(mm):                                     N/A
Удельная масса  (H2O=1):                               2.54 г/cм2
Точка воспламенения (° c):                              N/A ( может дымиться при температуре 120°C-180°C , но не воспламеняется)
Пределы возгорания:                                       N/A
Другое:                                                              
 Раздел 10. Стабильность и химическая реактивность 
Условия, которых следует избегать:               N/A
Материалы, которых следует  избегать:         N/A
Опасные продукты разложения:                     Связующее вещество или замасливатель может распадаться в огне. Первичные продукты распада – угарный газ, углекислый газ и вода
  Раздел 11. Токсикологическая информация 
Токсичность:                                                             N/A
Кожа:                                                                         Может вызвать раздражение (особенно во время разрезания, обрезании краев и  подобных операций)
Глаза:                                                                         Пыль может вызвать раздражение глаз.
Чувствительность:                                                    N/A
Продолжительный токсический эффект:                N/A
Генетическая токсичность:                                      N/A
Токсичность для половой системы:                       N/A
Канцерогенность:                                                     N/A
  Раздел 12. Экологическая информация 
Не представляет опасности для окружающей среды.
  Раздел 13. Утилизация 
Способы утилизации, утилизация отходов, использованная тара
Продукт:         Механическое разложение (не растворимый материал).
Отходы утилизируются в соответствии с нормами по охране окружающей среды местного и федерального  законодательства.
 Раздел 14. Транспортная информация 
Международные правила перевозок
 
-         ARD/RID-GGV/GGVE                                                            не классифицируется как
-         IMDF/GGVSee                                                                                опасное вещество
-         ICAO-TI/IATA-DGR 
Раздел 15. Регулятивная информация Нормы ЕСПродукт не относится к категории опасных и, согласно 67/548/EEC, не требует маркировки. 
Раздел 16. Другая информация 
Данный паспорт безопасности составлен на 5 страницах.
 
Данный документ представляет дополнение к техническим условиям, но не заменяет их. Представленная информация основана на наших знаниях о данном материале. Информация представлена добросовестно, но не представляет и не подразумевает гарантии. Перед использованием продукта мы советуем нашим покупателям проводить его испытания для достижения лучших производственных результатов. 
 
Потребители данного материала должны сообщать приведенную информацию любому, кто каким-либо образом связан с продуктом (использует, хранит, чистит инструменты…)
Потребители должны уделить особое внимание рискам, связанным с использованием материала не по назначению.
Данный паспорт безопасности не предоставляет информации о законодательном регулировании в конкретной промышленной сфере. Потребитель несет ответственность за использование продукта в соответствии с нормами


